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Załącznik nr 2:
Szczegółowe zasady współpracy, dostępu i korzystania z infrastruktury ENEA Operator udostępnionej na potrzeby telekomunikacji, innej niż infrastruktura sieciowa (linie napowietrzne).


Dokument określa zasady współpracy, dostępu i korzystania z infrastruktury ENEA Operator udostępnionej na potrzeby telekomunikacji, Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na podstawie umowy udostępnienia (dalej umowy), do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych na/w obiektach ENEA Operator. 
§1
Obowiązki Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do postępowania zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, a ponadto do stosowania następujących dokumentów, obowiązujących w ENEA Operator i dostępne na stronie: https://operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/pracepodnapieciem  
a. Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator (Instrukcja IOBP). 
b. Procedura dotycząca zasad prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o. 
2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do dysponowania osobami uprawnionymi, posiadającymi kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego. 
3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny udostępni dla ENEA Operator klucze od pomieszczeń w całości dzierżawionych przez operatora telekomunikacyjnego oraz do kontenerów na obiektach energetycznych (nie dotyczy kontenerów znajdujących się w wygrodzonej części obiektu energetycznego z oddzielnym, niezależnym wejściem do wygrodzonej części).

§2
Prowadzący eksploatację
1. ENEA Operator jest prowadzącym eksploatację urządzeń elektroenergetycznych i obiektów, należących do ENEA Operator. 
2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest prowadzącym eksploatację kabli i urządzeń telekomunikacyjnych, należących do danego operatora telekomunikacyjnego, któremu ENEA Operator udostępniła swoją infrastrukturę na podstawie umowy.

§3
Zasady współpracy w poszczególnych przypadkach udostępnienia
1. Kabel telekomunikacyjny samonośny typu ADSS Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego podwieszony na linii elektroenergetycznej WN.
W przypadku wystąpienia awarii linii elektroenergetycznej WN, mającej wpływ na poprawną pracę kabli telekomunikacyjnych Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, ENEA Operator przystępuje do usunięcia tej awarii, zgodnie z przyjętymi w Spółce regulacjami oraz powiadamia niezwłocznie służby Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wskazane w umowie o miejscu i zakresie uszkodzeń.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny usuwa awarię kabla telekomunikacyjnego podwieszonego na słupach linii elektroenergetycznej WN, ponosząc wszelkie koszty z tego tytułu. 
Po stwierdzeniu przez służby Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jednoczesnej awarii podwieszonego kabla telekomunikacyjnego na uszkodzonej linii elektroenergetycznej WN, Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do likwidacji awarii kabla telekomunikacyjnego w terminie wskazanym przez ENEA Operator, współpracując z brygadą oddelegowaną do prac przez ENEA Operator do usunięcia uszkodzenia linii elektroenergetycznej WN, aby ograniczyć do minimum czas potrzebny do usunięcia awarii i ponownego załączenia linii WN pod napięcie. 
ENEA Operator wyznacza Koordynatora prac.
Naprawa i załączenie linii elektroenergetycznej WN są w tym przypadku priorytetowe, i mogą nastąpić bez jednoczesnej naprawy kabla telekomunikacyjnego.
Prace przy kablach telekomunikacyjnych muszą być wykonywane przy wyłączonej i uziemionej linii WN, z zachowaniem regulacji dotyczących organizacji bezpiecznej pracy obowiązujących w ENEA Operator. 
Konieczność wyłączenia linii WN Przedsiębiorca telekomunikacyjny zgłosi pisemnie lub za pomocą e-mail na druku „Zgłoszenie wykonania pracy przez zewnętrznego wykonawcę” (załącznik IOBP), do właściwie terytorialnych służb ENEA Operator wskazanych w umowie z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.
Wyłączenia i powiadomienia Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o przygotowaniu linii elektroenergetycznej WN dla naprawy kabla telekomunikacyjnego dokona ENEA Operator. 
Obciążenie Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za wykonane czynności nastąpi według stawek z aktualnie obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w ENEA Operator za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy. 
Za organizację bezpiecznej pracy przy kablach telekomunikacyjnych odpowiada Przedsiębiorca telekomunikacyjny. 
Uszkodzenie dotyczące wyłącznie podwieszonego kabla telekomunikacyjnego nie jest dla ENEA Operator awarią linii energetycznej WN. W związku z tym ENEA Operator ma prawo odmówić wyłączenia linii elektroenergetycznej WN z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.
O zakończeniu prac na kablu telekomunikacyjnym Przedsiębiorca telekomunikacyjny powiadomi właściwe terytorialne służby ruchu ENEA Operator. 
W przypadku nieprzystąpienia Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do naprawy zerwanego kabla telekomunikacyjnego stwarzającego zagrożenie lub nieprzystąpienia do regulacji zwisów, ENEA Operator ma prawo zdemontować kabel telekomunikacyjny na koszt Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 
2. Linie WN z linką odgromową skojarzoną ze światłowodem typu OPGW (OPGW w całości należy do Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
ENEA Operator usuwa awarię linii elektroenergetycznej WN.
Awaria części metalowej linki odgromowej OPGW traktowana jest przez ENEA Operator jako awaria linii WN. 
W przypadku awarii części metalowej lub jednoczesnej awarii części metalowej i światłowodowej linki odgromowej typu OPGW, naprawy dokonuje ENEA Operator i kosztami naprawy OPGW obciąża Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego potwierdzając ich poziom odpowiednimi dokumentami.
W przypadku awarii tylko części światłowodowej w OPGW, naprawy dokonuje Przedsiębiorca telekomunikacyjny ponosząc wszelkie koszty z tego tytułu.
Prace przy OPGW muszą być wykonywane przy wyłączonej i uziemionej linii WN, z zachowaniem regulacji dotyczących organizacji bezpiecznej pracy obowiązujących w ENEA Operator.
Konieczność wyłączenia linii WN Przedsiębiorca telekomunikacyjny zgłosi pisemnie lub za pomocą e-mail na druku „Zgłoszenie wykonania pracy przez zewnętrznego wykonawcę” (załącznik IOBP), do właściwie terytorialnych służb ENEA Operator wskazanych w umowie z Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.
Wyłączenia i powiadomienia Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o przygotowaniu linii elektroenergetycznej WN dla naprawy OPGW dokona ENEA Operator. 
Obciążenie Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za wykonane czynności nastąpi według stawek z aktualnie obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w ENEA Operator za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy. 
Za organizację bezpiecznej pracy przy OPGW w przypadku awarii tylko części światłowodowej w OPGW odpowiada Przedsiębiorca telekomunikacyjny. 
Uszkodzenie tylko części światłowodowej w OPGW nie jest dla ENEA Operator awarią linii energetycznej WN. W związku z tym ENEA Operator ma prawo odmówić wyłączenia linii elektroenergetycznej WN z podaniem uzasadnienia takiej decyzji. 
O zakończeniu prac przy OPGW w przypadku awarii tylko części światłowodowej w OPGW, Przedsiębiorca telekomunikacyjny powiadomi właściwe terytorialne służby ruchu ENEA Operator. 
3. Linie WN z linką odgromową typu OPGW (część metalowa należy do ENEA Operator).
ENEA Operator usuwa awarię linii elektroenergetycznej WN i awarię części metalowej linki odgromowej OPGW. 
W przypadku jednoczesnej awarii części metalowej i światłowodowej linki odgromowej typu OPGW, naprawy całości dokonuje ENEA Operator i kosztami naprawy części światłowodowej OPGW obciąża Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego potwierdzając ich poziom odpowiednimi dokumentami.
W przypadku awarii wyłącznie części światłowodowej OPGW, której naprawa wymagać będzie lub nie wymiany odcinka lub sekcji OPGW, naprawy dokonuje Przedsiębiorca telekomunikacyjny. Ewentualnymi kosztami zakupu przewodu OPGW w zakresie dotyczącym wartości części metalowej tego przewodu obciążona będzie ENEA Operator.
Prace przy OPGW muszą być wykonywane przy wyłączonej i uziemionej linii WN, z zachowaniem regulacji dotyczących organizacji bezpiecznej pracy obowiązujących w ENEA Operator.
Konieczność wyłączenia linii WN Przedsiębiorca telekomunikacyjny zgłosi pisemnie lub za pomocą e-mail na druku „Zgłoszenie wykonania pracy przez zewnętrznego wykonawcę” (załącznik IOBP), do właściwie terytorialnych służb ENEA Operator wskazanych w umowie z Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.
Wyłączenia i powiadomienia Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o przygotowaniu linii elektroenergetycznej WN dla naprawy OPGW dokona ENEA Operator. 
Obciążenie Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za wykonane czynności nastąpi według stawek z aktualnie obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w ENEA Operator za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy. 
Uszkodzenie tylko części światłowodowej w przewodzie OPGW nie jest dla ENEA Operator awarią linii energetycznej WN. W związku z tym ENEA Operator ma prawo odmówić wyłączenia linii elektroenergetycznej WN z podaniem uzasadnienia takiej decyzji. 
Za organizację bezpiecznej pracy przy OPGW w przypadku awarii tylko części światłowodowej w OPGW odpowiada Przedsiębiorca telekomunikacyjny. 
O zakończeniu prac przy OPGW, w przypadku awarii tylko części światłowodowej w OPGW, Przedsiębiorca telekomunikacyjny powiadomi właściwe terytorialne służby ruchu ENEA Operator.
4. Prace wykonywane przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w pomieszczeniach, kontenerach telekomunikacyjnych i na wieżach antenowych znajdujących się na stacjach elektroenergetycznych (GPZ) i na terenach administracyjnych należących do ENEA Operator.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny zgłasza pisemnie lub za pomocą e-mail na druku „Zgłoszenie wykonania pracy przez zewnętrznego wykonawcę” (załącznik IOBP), do właściwie terytorialnych służb ENEA Operator, wskazanych w umowie z Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, zamiar wykonania prac na urządzeniach telekomunikacyjnych znajdujących się na stacjach elektroenergetycznych (GPZ) i na terenach administracyjnych należących do ENEA Operator.
Za organizację bezpiecznej pracy przy urządzeniach telekomunikacyjnych odpowiada Przedsiębiorca telekomunikacyjny.
Do prac przy urządzeniach telekomunikacyjnych wykonywanych przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na terenie stacji elektroenergetycznych (GPZ), ENEA Operator wyznacza nadzorującego. 
4.1. Obciążenie Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za wykonane czynności nastąpi według stawek z aktualnie obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w ENEA Operator za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy.
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